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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ   РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ  ПРОХЛАДНЭ КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ  ПРОХЛАДНА  ШАХАРНЫ ОКРУГНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

	


«25» августа 2025 г.                                                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 879 

                                                                                                                  ПОСТАНОВЛЕНЭ № _______

                                                                                                                                      БЕГИМ №_______

О внесении изменений в схему водоснабжения и водоотведения 
на территории городского округа Прохладный КБР на период до 2029 года, утвержденную постановлением местной администрации 
городского округа Прохладный КБР от 17 февраля 2014 года № 173

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 17.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах  водоснабжения и водоотведения», Уставом городского округа Прохладный КБР,  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в схему водоснабжения и водоотведения городского округа Прохладный КБР на период до 2029 года, утвержденную постановлением местной администрации городского округа Прохладный КБР от 17 февраля 2014 № 173 (далее – Схема), изложив разделы 4.1, 4.2 в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы местной администрации городского округа Прохладный КБР Жижилей С.В.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования.

Глава местной администрации 

городского округа Прохладный КБР
                                                    К.В. Кожухов

                                                                                                       Приложение № 1

к постановлению местной администрации

городского округа Прохладный КБР

от «25» августа 2025 г. № 879
«4.1 Мероприятия по реализации схем водоснабжения.

Основное направление данной Схемы является обеспечение населения качественной питьевой водой снижению затрат на ее добычу и транспортировку до потребителей, во исполнение требований части 3 статьи 19 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
Таблица 47

	Наименование мероприятия
	До 2030 г. тыс. руб.

	Реконструкция водопровода  по ул. Пролетарской       
	8600,0

	Строительство "Северного  водозабора" с водоводом по ул. Первомайской          
	169770,0

	Строительство станции   подкачки питьевой воды на северном водоводе (в  районе ул. Добровольского)
	2285,0

	Строительство станции  подкачки питьевой воды в  районе ж.д.ул. Боронтова, N 222      
	2200,0

	Строительство станции подкачки питьевой воды на северном водоводе в районе ж.д. ул. Гагарина        
	2760,0

	Бурение скважины на  головном водозаборе       
	16100,0

	Строительство новых водопроводов в микрорайоне «Садовый»                   
	10100,0

	Строительство зон   санитарной охраны         
	4025,0

	Строительство новых водопроводов в микрорайоне «Северный»                 
	8760,0

	 Реконструкция существующих водопроводных сетей от пересечения улиц Гагарина и Первомайской до пересечения улиц Промышленной и Боронтова в городе Прохладный КБР (Северный водовод) 4,223 км    
	58297,86

	Реконструкция водовода в  п. Винсовхоз до врезки в  городской водопровод по ул. Шаумяна (в районе ГНС) с проколом под железной   дорогой из стальных труб  
	5500,0

	Реконструкция водовода в  п. Винсовхоз, м-р Солнечный             
	13300,0

	Реконструкция водовода Д = 300 мм по ул. Шаумяна от ул. Головко (в районе  кладбища) до ГНС с проколом под железной дорогой                   
	37500,0

	Реконструкция сборного    водопроводного коллектора Д = 500 мм от арт. скважиндо головного водозабора   
	56315,0

	Реконструкция центрального подающего водовода  Д 560 мм от водозабора до    г. Прохладного, КБР     
	76868,69

	Замена задвижек с электроприводами Д = 500 мм на водозаборе  
	2787,0

	Устройство защитной  гидроизоляции резервуаров чистой воды на головном   водозаборе                
	11200,0

	Замена насосных агрегатов станции второго подъема   производительностью 1100  м3/час                    
	8045,0

	ИТОГО
	457 752,0 


4.2 Описание мероприятий и технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

1.  Реконструкция существующего водозабора:

-  замена глубинных насосов в артезианских скважинах;

- бурение новых эксплуатационных скважин, взамен существующих скважин, отработавших свой технологический ресурс (количество скважин определяется на последующих стадиях проектирования);

- прокладка сборного водопроводного коллектора;

- реконструкция насосной станции II подъема с заменой насосного оборудования и запорной арматуры;

- установка в здании хлораторной современного нового оборудования для обеззараживания воды;

- выполнение работ по герметизации днищ и стен резервуаров чистой воды 2х3000 м3. 

Реконструкция водозабора необходима, т.к. все оборудования водозабора отработало свой ресурс и морально устарело. 

2. Реконструкция водоводов 2х500 мм, протяженностью 3 км, от насосной станции II подъёма до места врезки в водопроводную сеть, проложенную по ул. Остапенко. Процент износа водоводов 100%.

3. Реконструкция водопроводных сетей:

· по улицам Первомайской, Промышленной, протяженность 4,223 км, 

· по улице Шаумяна от улицы Головко до района ГНС, протяженностью 3,5 км,
· по улице Пролетарской, протяженность 2 км, 

· реконструкция остальных водопроводных сетей города, имеющих большой процент износа,

· замена запорной арматуры в уличных колодцах на водопроводных сетях, отработавшей срок службы, имеющей процент износа около 100%.

· ремонт уличных колодцев,

· установка пожарных гидрантов.

3 Строительство уличных сетей по новым направлениям с устройством вводов вновь построенных домов и домов, не получавших на данный момент питьевую воду.

При строительстве и реконструкции водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что позволит значительно сократить потери воды в системах водопровода и значительно увеличить срок эксплуатации трубопроводов. Строительство насосных станций подкачки питьевой воды в районе жилых домов по ул. Добровольского,44, Боронтова,222, Гагарина,77, что обеспечит подачу воды в верхние этажи многоэтажных жилых домов, расположенных в районах предполагаемого строительства насосных станций, в которых отсутствует давление в часы наибольшего водоразбора.».
