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	МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ   РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ ПРОХЛАДНЭ КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ  ПРОХЛАДНА  ШАХАРНЫ ОКРУГНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

	


«26» сентября 2025 г.                                                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1052
УНАФЭ № _______

БУЙРУКЪ №_______

О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа Прохладный КБР
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года 
№ 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 марта 2016 года № 2-СЗ «О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны в Кабардино-Балкарской Республике» (с изменениями от 25.12.2024 г. № 12-СЗ/дсп), со статьей 8 Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», в целях сохранения и рационального использования защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа Прохладный КБР, постановляю:
1. Утвердить Положение о мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны на территории городского округа Прохладный КБР согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений, находящихся на территории городского округа Прохладный КБР независимо от форм собственности, имеющим на балансе объекты гражданской обороны:
2.1. Обеспечить сохранность объектов гражданской обороны и принимать меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию по назначению; 
2.2. Назначить лиц, ответственных за эксплуатацию защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны; 
2.3. Организовать подготовку личного состава групп (звеньев) по обслуживанию защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны; 
2.4. Снять с учета пришедшие в негодность защитные сооружения и иные объекты гражданской обороны в соответствии с методическими рекомендациями Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 24 февраля 2022 г. № 2-4-71-5-11.
3. Признать утратившим силу постановление местной администрации городского округа Прохладный КБР от 28.07.2009 г. № 771 «О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа Прохладный КБР».
4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы местной администрации городского округа Прохладный КБР Жижилей С.В.
6. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования.
	Глава местной администрации

городского округа Прохладный КБР
	
	К.В. Кожухов


Приложение 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением местной администрации

городского округа Прохладный КБР

от «26» сентября 2025 г. № 1052
Положение о мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны на территории 
городского округа Прохладный КБР
I. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15 декабря 2002 г. №583 «Об утверждении и введение в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», от 21 июля 2005 г. 
№ 575 «Об утверждении порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 марта 2016 года № 2-СЗ «О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны в Кабардино-Балкарской Республике», и определяет требования по созданию, сохранению и использованию защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа Прохладный КБР. 
К защитным сооружениям и иным объектам гражданской обороны относятся:

- убежище - защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых в течение нормативного времени от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного и химического оружия и обычных средств поражения, бактериальных (биологических) средств и поражающих концентраций аварийно-химически опасных веществ, возникающих при аварии на потенциально опасных объектах, а также от высоких температур и продуктов горения при пожарах;

- противорадиационное укрытие - защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускающее непрерывное пребывание в нем укрываемых в течение нормативного времени;

- укрытие - защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности; 
- специализированное складское помещение (место хранения) - помещение, предназначенное для хранения, размещенного в нем имущества гражданской обороны и выдачи его в установленном порядке; 
- санитарно-обмывочный пункт - комплекс помещений, технических и материальных средств, предназначенных для смены одежды, обуви, санитарной обработки населения, контроля радиоактивного заражения (загрязнения) кожных покровов, средств индивидуальной защиты, специальной и личной одежды людей;
- станция обеззараживания одежды - комплекс помещений, технических и материальных средств, предназначенных для специальной обработки одежды, обуви, а также для пропитки одежды защитными составами; 
- станция обеззараживания техники - комплекс помещений, технических и материальных средств, предназначенных для специальной обработки подвижного состава транспорта; 
- иные объекты гражданской обороны - объекты, предназначенные для обеспечения проведения мероприятий по гражданской обороне, в том числе для санитарной обработки людей и животных, дезактивации дорог, зданий и сооружений, специальной обработки одежды, транспортных средств и других неотложных работ.

II. Порядок создания объектов гражданской обороны
Убежища создаются: 
- для максимальной по численности работающей в военное время смены работников организации, имеющей мобилизационное задание (заказ) (далее - наибольшая работающая смена организации) и отнесенной к категории особой важности по гражданской обороне, независимо от места ее расположения, а также для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или второй категории по гражданской обороне и расположенной на территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, и медицинского персонала, обслуживающего нетранспортабельных больных.
Противорадиационные укрытия создаются: для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или второй категории по гражданской обороне, расположенной в зоне возможного радиоактивного заражения (загрязнения) за пределами территории, отнесенной к группе по гражданской обороне; для нетранспортабельных больных и обслуживающего их медицинского персонала, находящегося в учреждении здравоохранения, расположенном в зоне возможного радиоактивного заражения (загрязнения). 

Укрытия создаются: для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или второй категории по гражданской обороне, расположенной за пределами территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, вне зоны возможного радиоактивного заражения (загрязнения); для нетранспортабельных больных и обслуживающего их медицинского персонала, находящегося в учреждении здравоохранения, расположенном на территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, вне зоны возможного радиоактивного заражения (загрязнения). 
Для укрытия населения используются имеющиеся защитные сооружения гражданской обороны и (или) приспосабливаются под защитные сооружения гражданской обороны в период мобилизации и в военное время заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства. 
Специализированные складские помещения (места хранения) создаются для хранения средств индивидуальной и медицинской защиты, приборов радиационной и химической разведки, радиационного контроля и другого имущества гражданской обороны. 
Местная администрация городского округа Прохладный КБР: 
- определяет общую потребность в объектах гражданской обороны на территории городского округа Прохладный КБР; 
- в мирное время создает, сохраняет существующие объекты гражданской обороны и поддерживает их в состоянии постоянной готовности к использованию; 
- осуществляет контроль за созданием объектов гражданской обороны и поддержанием их в состоянии постоянной готовности к использованию; 
- ведет учет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны.

Организации, предприятия и учреждения, расположенные на территории городского округа Прохладный КБР: 

- создают в мирное время по согласованию с местной администрацией городского округа Прохладный КБР объекты гражданской обороны; 
- обеспечивают сохранность существующих объектов гражданской обороны, используемых в качестве защитных сооружений гражданской обороны, принимают меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию; ведут учет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны. 
Создание объектов гражданской обороны в период мобилизации и в военное время осуществляется в соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения городского округа Прохладный КБР.

Создание объектов гражданской обороны осуществляется за счет приспособления существующих, реконструируемых и вновь строящихся зданий и сооружений, которые по своему предназначению могут быть использованы как объекты гражданской обороны, а также строительства этих объектов. В качестве объектов гражданской обороны также могут использоваться объекты, предназначенные для обеспечения защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

В мирное время объекты гражданской обороны в установленном порядке могут использоваться в интересах экономики и обслуживания населения, а также для защиты населения от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, с сохранением возможности приведения их в заданные сроки в состояние готовности к использованию по назначению.

III. Порядок содержания защитных сооружений 
гражданской обороны в мирное время 

Содержание защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО) в мирное время обязано обеспечить постоянную готовность помещений и оборудования систем жизнеобеспечения к переводу их в установленные сроки к использованию по предназначению и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в объектах гражданской обороны, как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. Для поддержания объектов гражданской обороны в готовности к использованию по предназначению в организациях создаются группы (звенья) по их обслуживанию.
При этом необходимо обеспечить сохранность: 
- защитных свойств как ЗС ГО в целом, так и отдельных его элементов; герметизации и гидроизоляции всего объекта гражданской обороны; 
- инженерно-технического и специального оборудования, средств связи и оповещения объекта гражданской обороны. 

При содержании ЗС ГО в мирное время запрещается: 
- перепланировка помещений; 
- устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях; 
- нарушение герметизации и гидроизоляции; 
- демонтаж оборудования; 
- применение горючих строительных материалов для внутренней отделки помещений; 
- загромождение путей движения, входов в ЗС ГО и аварийных выходов;

- оштукатуривание потолков и стен помещений; 
- облицовка стен керамической плиткой; 
- окрашивание резиновых деталей уплотнения, резиновых амортизаторов, хлопчатобумажных, прорезиненных и резиновых гибких вставок, металлических рукавов, табличек с наименованием завода изготовителя и техническими данными инженерно-технического и специального оборудования; 
- застройка территории вблизи входов, аварийных выходов и наружных воздухозаборных и вытяжных устройств ЗС ГО на расстоянии менее предусмотренного проектной документацией.
Допускается устройство в помещениях ЗС ГО временных легкосъемных перегородок из негорючих и нетоксичных материалов с учетом возможности их демонтажа в период приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых, но не более чем за 6 часов. 
Инженерно-техническое и специальное оборудование, средства связи и оповещения ЗС ГО необходимо содержать в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению. 
Содержание, эксплуатация, текущий и плановый ремонты инженерно-технического и специального оборудования, средств связи и оповещения осуществляются в соответствии с технической документацией. 
Использование систем воздухоснабжения ЗС ГО в мирное время допускается только по режиму чистой вентиляции.
В мирное время запрещается использование следующих элементов инженерно-технологического и специального оборудования ЗС ГО: 

- вентиляционных систем защищенной дизельной электростанции; 

- фильтров-поглотителей; 

- предфильтров; 

- фильтров для очистки воздуха от окиси углерода; 

- средств регенерации воздуха; гравийных воздухоохладителей; 
- аварийных резервуаров для сбора фекалий. Задвижки на выпусках из резервуаров должны быть закрыты. 
При использовании ЗС ГО в мирное время необходимо: 
- поддерживать температуру в помещениях в соответствии с требованиями проекта;

- обеспечить защиту от атмосферных осадков и поверхностных вод входов и аварийных выходов; 
- проводить окраску и ремонт помещений и оборудования систем жизнеобеспечения в соответствии с установленными правилами; 
- закрыть и опечатать герметические клапаны, установленные до и после фильтров-поглотителей, устройств регенерации и фильтров для очистки воздуха от окиси углерода;

- обеспечить в напорных емкостях аварийного запаса питьевой воды проток воды с полным обменом ее в течение 2 суток; 
- содержать емкости запаса питьевой воды технически исправными; 
- закрыть и опечатать вспомогательные помещения, а также санузлы, не используемые в хозяйственных целях; 
- законсервировать дизельные электростанции;

- обеспечить открываемые защитно-герметические и герметические ворота и двери подставками. 

При использовании ЗС ГО в части соблюдения противопожарных требований надлежит руководствоваться требованиями пожарной безопасности в Российской Федерации в зависимости от назначения помещения объектов гражданской обороны в мирное время.
IV. Порядок использования защитных сооружений 

гражданской обороны в мирное время 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» ЗС ГО в мирное время могут использоваться в интересах экономики обслуживания населения. 
Основные помещения ЗС ГО разрешается использовать при выполнении обязательных требований действующих нормативных документов к помещению данного функционального назначения под:

- санитарно-бытовые помещения; 

- помещения культурного обслуживания и помещения для учебных занятий;

производственные помещения, в которых осуществляются технологические процессы, не сопровождающиеся выделением вредных жидкостей, паров и газов, опасных для людей, и не требующие естественного освещения: 

- технологические, транспортные и пешеходные тоннели; 
- помещения дежурных электриков, связистов, ремонтных бригад; 
- гаражи для легковых автомобилей, подземные стоянки автокранов и автомобилей;

- складские помещения для хранения несгораемых, а также для сгораемых материалов при наличии автоматической системы пожаротушения; 
- помещения торговли и питания (магазины, залы столовых, буфеты, кафе, закусочные и др.); 
- спортивные помещения (стрелковые тиры и залы для спортивных занятий);

- помещения бытового обслуживания населения (ателье, мастерские, приемные пункты и др.); 
- вспомогательные (подсобные помещения) лечебных учреждений.

Размещение и складирование имущества осуществляется с учетом обеспечения постоянного свободного доступа в технические помещения и к инженерно-техническому оборудованию ЗС ГО для его осмотра, обслуживания и ремонта. 
Вспомогательные помещения ЗС ГО использовать в мирное время запрещается, за исключением помещений санузлов. 
Помещения санузлов могут быть использованы под кладовые, склады и другие подсобные помещения. В этом случае санузел отключается от системы канализации, а смонтированное оборудование консервируется без его демонтажа.

V. Мероприятия по подготовке защитных сооружений гражданской обороны к приему укрываемых
Мероприятия по подготовке ЗС ГО к приему укрываемых включают: 
- подготовку проходов к ЗС ГО, установку указателей и световых сигналов «Вход»;

- открытие всех входов для приема укрываемых; 
- освобождение помещений от лишнего имущества и материалов; 
- установку в помещениях нар, мебели, приборов и другого необходимого оборудования, и имущества (при этом необходимо сохранять максимальную вместимость ЗС ГО); 
- проведение расконсервации инженерно-технического оборудования; 
- снятие обычных дверей, пандусов и легких экранов с защитно-герметических и герметических дверей; 
- оценку исправности защитно-герметических и герметических дверей, ставней и их затворов; 
- закрытие всех защитно-герметических устройств в технологических проемах (грузовые люки и проемы, шахты лифтов и т.п.); 
- закрытие и герметизацию воздухозаборных и вытяжных отверстий и воздуховодов системы вентиляции мирного времени, не используемых для вентиляции убежищ (укрытий);
- оценку состояния и освобождения аварийного выхода, закрытие защитно-герметических ворот, дверей и ставней; 
- оценку работоспособности систем вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации, энергосбережения и отключающих устройств; 
- расконсервацию оборудования защищенных дизельных электростанций и артезианских скважин; 
- заполнение, при необходимости, емкостей горючих и смазочных материалов; оценку убежища на герметичность; 
- открытие санузлов, не используемых в мирное время. Санузлы, используемые в мирное время как подсобные помещения, освобождаются и подключаются к системе канализации и водоснабжения; 
- оценку наличия аварийных запасов воды для питьевых и технических нужд, подключение сетей убежища к внешнему водопроводу и пополнение аварийных запасов воды, расстановку бачков для питьевой воды; 
- переключение системы оповещения помещений на режим убежища (укрытия); установку и подключение репродукторов (громкоговорителей) и телефонов; 
- оценку и доукомплектование, в случае необходимости, инструментом, инвентарем, приборами, средствами индивидуальной защиты; 
- проветривание помещений ЗС ГО, добиваясь в необходимых случаях снижения СО2 и других вредных газов, выделявшихся в помещениях при использовании их в мирное время, до безопасных концентраций СО2 (до 0,5%) и других газов согласно санитарным нормам проектирования промышленных предприятий.

На видных местах в сооружении вывешиваются сигналы оповещения гражданской обороны, правила пользования средствами индивидуальной защиты, указатели помещений дизельных и фильтровентиляционных, мест размещения санитарных узлов, пунктов раздачи воды, санитарных постов, медицинских пунктов, входов и выходов.

Время на проведение указанных выше мероприятий устанавливается руководителем объекта для каждого ЗС ГО в отдельности, однако оно не должно превышать время, установленное проектной документацией. 

Мероприятия по приведению ЗС ГО в готовность, сроки их выполнения, потребные силы и средства, ответственные исполнители отражаются в плане приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых. План утверждается руководителем организации и подлежит ежегодной корректировке, а также оценке реальности его выполнения. 
Требования настоящего Положения должны выполняться при эксплуатации защитного сооружения гражданской обороны в режиме повседневной деятельности, в военное время, при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Статус ЗС ГО как объекта гражданской обороны определяется наличием паспорта ЗС ГО.
